**Приложение №1**

к Техническим требованиям

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на ремонт фасада административного здания Шумерлинского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» по адресу: ЧР, г. Шумерля , ул. Ленина, д.34А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц | Примечание |
| **Раздел №1. Ремонт фасада** | | | | |
| 1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 | ТЕРр61-10-1 |
| 2 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 6,26 | ТЕРр62-25-4 |
| 3 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 6,26 | ТЕРр62-25-7 |
| 4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,26 | ТЕРр62-26-10 |
| 5 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | -0,336962 | ТССЦ-101-0485 |
| 6 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный | т | 0,336962 | ТССЦ-101-6523 |
| 7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,26324 | ТЕР08-07-001-02 |
| **Раздел №2. Зал обслуживания физлиц** | | | | |
| 8 | деМонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0,45 | ТЕР09-03-046-03 |
| 9 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,15 | ТЕРм08-02-390-03 |
| 10 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1 | ТЕРм08-02-402-01 |
| 11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,1 | ТССЦ-501-8191 |
| 12 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 | ТЕРм08-03-591-09 |
| 13 | Кабель-канал (короб) 50х100 мм | м | 15 | ТССЦ-509-1845 |
| 14 | Перегородка разделительная | м | 15 | Прайс лист |
| 15 | Заглушка 100\*60 | шт | 5 | Прайс лист |
| 16 | Розетка силовая с заземлением белая | шт | 12 | Прайс лист |
| 17 | Розетка мозаик 1М комп 8 контактов кат 5 | шт | 24 | Прайс лист |
| 18 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 | 100 м кабеля или провода | 2 | ТЕРм10-01-053-01 |
| 19 | Кабель LAN -5EUTUP-GN UTP, 4\*2, кат 5е, | 100 м кабеля или провода | 2 | Прайс-лист |
| **Раздел №3. Ремонт цоколя** | | | | |
| 20 | Демонтаж .Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,117 | ТЕР12-01-010-01 |
| 21 | Демонтаж Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м деталей | 0,78 | ТЕР15-03-001-01 |
| 22 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 0,5382 | ТЕР15-01-090-04 |
| 23 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х140 мм | 100 шт. | 3,2292 | ТССЦ-101-5481 |
| 24 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 0,16146 | ТССЦ-201-1136 |
| 25 | Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм | м2 | 56,511 | Прайс лист |
| 26 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,117 | ТЕР12-01-010-01 |
| 27 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,091494 | ТССЦ-101-1875 |
| 28 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 78 | ТССЦ-101-2411 |
| 29 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 8,58 | ТЕР15-01-070-01 |
| **Раздел №4. Эскизный проект** | | | | |
| 30 | Эскизный проект цветового решения фасадов | проект | 1 |  |